福建省瀚海船业有限公司 清洁生产审核互联网环境信息公开

为保护和改善环境，同时也为了提高公司资源利用效率、减少污染物排放，我公司自2023年2月开始全面启动清洁生产审核工作。

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、及福建省生态环境厅于2022年12月14日发布的《福建省生态环境厅关于公布2022年第二批实施强制性清洁生产审核相关企业名单的通知》（闽环保科财〔2022〕32号）的要求，将我公司的相关信息公示如下：

一、基础信息

单位名称：福建省瀚海船业有限公司

法定代表人：王进建

联系人及电话：钱 13706981531

统一社会信用代码：913501221547093039

建设地址：连江县安凯乡文湾港区

建设规模：1万吨、3万吨、6万吨等3个船坞和8000吨船台，年修船量约258艘、总吨位约105万吨。

二、排污信息

**（一）废水：**①舱底含油污水、船舶舱室清洗废水委托福州加利亚船舶服务

有限公司清理和外运至福建众善航环保科技有限公司处理；

②地面清洗废水经船坞内集水池(1万吨、3万吨、6万吨船坞容积

分别为5m³、8m³、10m³)沉淀、由厂区内油水分离器处理后排入黄岐湾。

③生活污水经化粪池处理纳入文湾村污水处理站处理后排入黄岐湾。

排放符合《船舶压载水和沉积物管理监督管理办法(试行)》、且符合《海水水质标准》(GB3097-1997)中二类水质标准要求、舱底含油污水的处理符合《船舶修造和拆解单位防污染设施设备配备及操作要求》(JT/T787-2010)的要求。船舶舱室清洗废水的处理符合《船舶修造和拆解单位防污染设施设备配备及操作要求》(JT/T787-2010)的要求。生活污水经化粪池处理后纳入文湾村污水处理站处理达标后排放。

超标情况：无

**（二）废气：**废气主要来源于喷漆产生的有机废气、喷砂粉尘、焊接烟尘、切割粉尘。

①涂装废气:在船坞配备移动式油漆废气收集处理装置，收集处理工艺为:移动式帆布集气罩收集+过滤棉+活性炭吸附装置，涂装废气经处理后无组织排放。

②喷砂粉尘:经移动式布袋除尘装置收集处理后无组织排放。

③焊接烟尘:项目配套移动式焊接烟尘净化装置，收集处理后无组织排放。

④切割粉尘:无组织排放。

排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值要求、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表4船舶制造的船台涂装的排放限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表3船舶制造的船台涂装的排放限值。

超标情况：无

1. **固体废物：**

(4)危废间建设情况

危废间设立于厂内西侧，占地面积约150m²，采取地面硬化+刷环氧树脂漆，分类设置固体危废和液体危废区，并设置导流沟+收集池。危险废物分类收集后暂存危废间，委托有资质单位处置。

(5)一般固体废物

项目产生的一般固体废物主要有钢材切割废料、废焊料焊渣、废砂和锈渣等，其中钢材切割废料、废焊料焊渣、锈渣产生后堆存于一般固废堆场，项目一般固废堆场地面已硬化，但未设雨棚，为露天堆放；定期作为其他再生资源回收加工厂的生产原料进行销售。废砂产生后，经收集装袋堆存于一般固废堆场，定期外运填方。船坞底泥在船舶进坞后清理至坞底内侧，晾干后外运填方。

(6)生活垃圾

项目生活垃圾，委托当地环卫部门外运处理。

福建省瀚海船业有限公司

2023年02月22日