**清洁生产审核公示**

根据《福建省生态环境厅关于公布2022年第一批实施强制性清洁生产审核相关企业名单的通知》（闽环保科财〔2022〕12号），福建铜浪建材科技发展有限公司作为“第三类重点企业”（生产过程中使用有毒有害物质），福建铜浪建材科技发展有限公司由于在生产过程中使用和排放有毒有害物质（沥青、橡胶粉、基础油等）被列入名单之中。

福建铜浪建材科技发展有限公司按照法律法规规定向公众公示我司的基本情况（即：企业名称、法人代表、企业所在地址）及审核前（2022年度）的生产情况（即：使用有毒有害原料的名称、数量、用途，排放有毒有害物质的名称、浓度和数量，危险废物的产生和处置情况，依法落实环境风险防控措施情况等）。请社会各界对我公司实施强制性清洁生产审核的情况进行监督。公示信息内容如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | | 福建铜浪建材科技发展有限公司 | | | | 法人代表 | 傅如阳 | |
| 所在地址 | | 福建省三明市三元区经济开发区小蕉工业园区兴业二路26号 | | | | | | |
| 使用有毒有害原辅料情况 | | | | | | | | |
| 名称 | | 单位 | 2022年消耗量 | 使用部位 | 具体用途 | | | |
| 热塑性丁苯橡胶（SBS） | | t | 1004.71 |  | 生产线原辅材料 | | | |
| 无规聚丙烯（APP) | | t | 578.6 |
| 滑石粉 | | t | 578.6 |
| 橡胶粉 | | t | 5655.6 |
| 基础油 | | t | 1808.4 |
| 10#沥青 | | t | 2712.6 |
| 100#沥青 | | t | 7210.6 |
| 玻璃纤维布 | | 万m2 | 5222.2 |
| PVC底压膜 | | 万m2 | 565.9 |
| PET镀铝膜 | | 万m2 | 566.1 |
| 排放有毒有害物质情况 | | | | | | | | |
| 种类名称 | | | 2022年排放浓度 | | | 2022年排放总量 | | |
| 单位 | 排放标准 | 实际/折算排放浓度 | 单位 | 核定排放总量 | 实际排放总量 |
| DA001导热油锅炉 | 颗粒物 | | mg/m3 | 30 | 24.2 | kg | / | 89.175 |
| 二氧化硫 | | mg/m3 | 200 | 19 | kg | / | 62.35 |
| 氮氧化物 | | mg/m3 | 200 | 161 | kg | / | 527.8 |
| DA003沥青卷材 | 颗粒物 | | mg/m3 | 120 | 3.6 | kg | / | 150.075 |
| 非甲烷总烃 | | mg/m3 | 100 | 16.4 | kg | / | 203 |
| 沥青烟 | | mg/m3 | 40 | 3.0 | kg | / | 89.175 |
| 苯并[a]芘 | | mg/m3 | ＜0.00002 | 3.21×10-5 | mg | / | 317.55 |
| 危险废物的产生和处置情况 | | | | | | | | |
|  | 名称 | 类别编号 | 单位 | 2022年产生量 | 处置方式 | | | |
| 危险废物 | 废矿物油 | HW08 251-003-08 | t | 0 | 委托有资质单位转运处置 | | | |
| 废活性炭 | HW49 900-039-49 | t | 2 |
| 依法落实环境风险防控措施情况 | | | | | | | | |
| 企业编制完成了《福建铜浪建材科技发展有限公司突发环境事件应急预案》（FJTLFSHBYA-202109（第三版））（备案号：350402-2022-003-L），制定了相应的应急处置措施。 | | | | | | | | |

各污染物的排放总量都未超过（证字号：9135040279606800X7001C）《国家污染物许可证》的排放限值。

企业名称：福建铜浪建材科技发展有限公司

地址：福建省三明市三元区经济开发区小蕉工业园区兴业二路26号

法人代表：傅如阳

联系电话：13507598387

福建铜浪建材科技发展有限公司

2023.4.10