|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **危废名称** | **危险废物特性** | **废物类别** | **来源及生产工序** | **处置去向** | **责任人及联系方式** | **成分** |
| 1 | 实验室废液 | 毒性、腐蚀性 | HW49（900-047-49） | 检测COD,氨氮项目废液 | 委托处置 | 庄晓莉13806077127 | 含碘化汞，氢氧化钠，重铬酸钾，硫酸 |
| 2 | 实验室试剂空瓶 | 毒性、腐蚀性 | HW49（900-041-49） | 用完的碘化汞，氢氧化钠，重铬酸钾，硫酸等试剂空瓶 | 含碘化汞，氢氧化钠，重铬酸钾，硫酸 |
| 3 | 废矿物油 | 石油烃 | HW08（900-249-08） | 机油 | 陈鸿翔18750944817 | 石油烃 |

厦门市政环境科技股份有限公司

集美水质净化厂