危险废物污染环境防治责任制度

第一章 总则

为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关保护环境法律、法规，结合我司实际情况，特制定《危险废物污染环境防治责任制度》。

一、遵循环境保护“预防为主，防治结合”的工作方针和“三同时”规定，做到生产建设与保护环境同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。

二、公司副总是危险废物管理工作第一责任人，对公司危险废物管理负全面领导责任，并引导其稳步向前发展。

三、公司设立危险废物污染环境防治工作领导小组，对公司的各项危废管理工作进行决策、监督和协调；领导小组根据规定及时修订危险废物相关管理、责任制度。

第二章 领导小组

组长 ：陈宪云 0592-6025907

副组长（环保负责人） ：林丽云 13799764425

组 员 ：刘丽辉、虢丽虹、曹佛云 17750018201、203、205

第三章 岗位职责

一、组长职责

1、对公司危险废物管理工作负全面的领导责任，指导和监督公司危险废物的管理工作；

2、审查、批准公司危险废物年度防治工作管理计划，并监督其实施；

3、审查、批准公司危险废物管理制度、文件和各类报表；

4、主持公司危险废物管理小组工作，对公司危险废物防治工作作出决策，确保公司生产建设与危险废物防治同步协调发展。

二、副组长（环保部负责人）职责

1、在组长的直接领导下，负责主持危险废物管理工作小组的日常工作；

2、全面了解公司危险废物产生、贮存、处置和污染现状及其变化规律；

3、协助组长监督、检查、协调相关危险废物管理制度的执行、实施并组织修订；

4、参加建设项目环境影响报告书（表）评审、工程设计审查、监督；检查建设项目环境保护设施“三同时”的实施，参加工程竣工验收；防止二次污染；

5、组织危险废物事故调查，按“四不放过”原则，向公司提出调查报告和处理建议；

6、组织、开展危险废物防治宣传教育和环境保护的业务教育、培训、提高公司员工危险废物污染防治能力。

7、学习和掌握危险废物防治有关法律法规、规章、标准和公司危险废物防治管理制度，在本职工作职责内贯彻执行；

8、参与编制、修订公司危险废物管理计划、操作规程等文件；组织建立本部门相应的危险废物档案、台账；

9、参加业务技术培训和环境保护管理经验和技术交流，提高自身的业务水平和管理能力；负责对本部门员工开展教育、培训、监督和指导其工作；

10、落实危险废物按相关法律法规进行收集、贮存、转移等具体情况，规范接收、转移危险废物的管理，按转移联单制度进行危废转移；转移联单上交管理小组存档备查。

四、组员职责

1、负责将各部门收集的危险废物送至危险废物储存场所，并由专人管理危险废物的入、出库登记；

2、落实危险废物接收、贮存；核实危废种类、数量并分类、分库贮存管理；协助运输单位装卸事宜；

3、负责危废贮存场所的日常检查和管理；场所内不得放置其他非危废物；配备相应的消防器材和危险废物标识；保持贮存场所的清洁、整齐；发现问题及时处置或上报；

4、及时上报危险废物贮存量，以便相关管理人员联系、办理危险废物转移处置手续；

第四章 危废日常管理流程

设立“暂存区”收集产生危废

车间危废产生

贴合间暂存点暂存

暂存点危废转移至危废仓库

1、危废计量，张贴标签；

2、危废手工台账记录；

3、转移人员与危险仓库管理人员

在手工台账签名，完成入库交接；

4、危废平台管理人员根据手工台账

记录，在平台录入电子台账。

危废处置

危废贮存

危废入库

1、做好危废仓库防火、防渗、防泄漏等工作；

2、做好危废分类贮存工作；

3、做好危废仓库密闭工作；

运输方转运危废至处置方

处置方、运输方确认联单

平台创建转移联单

4、做好危废仓库禁止无关人员进入措施。

运输方入厂转运危废时，需在手工台账上填写去向，并在手工台账“出库情况”

项的“危废运送经办人”栏签字，完成出库交接，至此该份手工台账记录完毕。

第五章 危废仓库管理制度

1、危废仓库由专人管理，无关人员未经允许不得进入危废仓库；

2、各车间指定专人将危废送入危废仓库，不得将危废在仓库外存放；

3、活性炭、废空桶、废机油等危废须用容器盛装方可存放；

4、禁止将不相容（相互反应）的危废在同一容器混装；

5、盛装危废的容器须确保完好无损；

6、运输、搬运危废时要轻拿轻放，且佩戴好防护用品；

7、危废送入仓库，须做好计量、张贴标签工作，须台账登记，运送人员和仓库管理人员签字确定；

8、危废须按危废种类、特性进行分类贮存，不得混存；

9、贮存期间发现容器老化破损，须及时更换新容器，更换下来的容器按废容器类危废贮存、处置；

10、危废仓库管理人员每日定期巡检危废仓库，发现泄漏、着火等各种紧急情况，及时汇报应急小组；

11、危废仓库内严禁进食、饮水、吸烟，禁止一切明火。

第六章 危险废物污染防治责任信息公示

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 危废名称 | 危险特性 | 废物类别 | 来源及生产工序 | 去向 | 责任人及  联系方式 | 成分 |
| 1 | 废过滤棉 | 有毒 | HW49  900-041-049 | 废气处理 | 厦门晖鸿环境资源科技有限公司 | 陈宪云 0592-6025907  林丽云 13799764425  刘丽辉 17750018201 | 活性碳、有机废气 |
| 2 | 废空桶 | 有毒、易燃 | HW49  900-041-049 | 贴合工序 | 甲苯、丙酮等 |
| 3 | 废机油 | 有毒、易燃 | HW08  900-217-08 | 设备维修 | 润滑油 |