中石化森美（福建）石油有限公司南平水北油库危废防治责任信息公开

企业名称：中石化森美（福建）石油有限公司南平水北油库

公司地址：福建省邵武市石化路16号

环保负责人及电话：冯锐明 15959081701

危废产生规模：3-8吨/年

危废贮存设施数量：1处

危废贮存面积：15.5m²

危废贮存防治情况：设置防渗漏涂层，设置应急物资，出入库台账管理等

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 废物类别 | 废物代码 | 废物名称 | 产生原因 | 特性 | 处置措施 |
| 1 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 含油污泥 | 油罐清罐、管道等设备的清洗 | T,I | D10 |
| 2 | 900-249-08 | 废弃润滑油、润滑油脂及包装物等 | 设备维护保养 | T,I | D10 |
| 3 | 900-210-08 | 含油污泥 | 污水处理站 | T/I | D10 |
| 4 | 900-218-08 | 废液压油 | 液压设备维护 | T,I | D10 |
| 5 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 油抹布、油手套 | 设备维护保养及作业 | T/In | 全过程豁免 |
| 6 | 900-039-49 | 废弃活性炭等 | 油气回收处理装置 | T | D10 |
| 7 | 900-047-49 | 废弃有机溶剂、检验废液 | 化验室 | T/C/I/R | D10 |
| 8 | 900-041-49 | 废弃试剂瓶 | 化验室 | T/In | 不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器 |
| 9 | 900-041-49 | 废弃化验取样瓶 | 化验室 | T/In | D10 |
| 10 | 900-042-49 | 沾染危险化学品、危险废物的废物(含油消防沙及吸油毡等) | 处置突发环境事件 | T/C/I/R/I | D10 |
| 11 | 900-041-49 | 废弃包装物、废汽油桶 | 油库日常作业 | T/In | D10 |
| 12 | 900-041-49 | 废油漆（不含水性漆)桶 | 油库日常作业 | T/In | D10 |
| 13 | 900-041-49 | 密封圈 | 油库 | T/In | D10 |